**HTTP/HTTPS协议**

1. **OSI（Open System Interconnection）模型**

参考模型是国际标准化组织（ISO）制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系，一般称为OSI参考模型或七层模型。

****

**应用层：**

网络服务与最终用户的一个接口。

协议有：HTTP、HTTPS、DNS、FTP等

**表示层：**

数据的表示、安全、压缩。（在五层模型里面已经合并到了应用层）

格式有，JPEG、ASCll、DECOIC、加密格式等

**会话层：**

建立、管理、终止会话。（在五层模型里面已经合并到了应用层）

对应主机进程，指本地主机与远程主机正在进行的会话

**传输层（数据段 Segment）：**

定义传输数据的协议端口号，以及流控和差错校验。

协议有：TCP UDP，数据包一旦离开网卡即进入网络传输层

**网络层 （数据包 Packet）：**

进行逻辑地址寻址，实现不同网络之间的路径选择。


协议有：ICMP IGMP IP（IPV4 IPV6）

**数据链路层 （帧 Frame）：**

建立逻辑连接、进行硬件地址寻址、差错校验等功能。（由底层网络定义协议）。


**物理层 （比特 bit）：**

建立、维护、断开物理连接。（由底层网络定义协议）




1. **TCP/IP四层模型**

TCP/IP四层协议和OSI的七层协议对应关系如下



应用层对应OSI的应用层、表示层、会话层合并


网络接口层对应OSI的物理层和数据链路层



1. **TCP/IP协议簇**


TCP/IP协议不仅仅指的是TCP 和IP两个协议，而是指一个由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等协议构成的协议簇， 只是因为在TCP/IP协议中TCP协议和IP协议最具代表性，所以被称为TCP/IP协议。是如今最基本、使用最广泛的网络通信协议。


TCP/IP协议簇是一个四层协议系统，自底而上分别是数据链路层、网络层、传输层和应用层。每一层完成不同的功能，且通过若干协议来实现，上层协议使用下层协议提供的服务。



1. **IP协议 （Internet Protocol）（IPv4/IPv6）：**

TCP/IP协议的主要部分IP协议处于网络层。网络层的主要作用是“实现端对端的通信”。在网络世界里，所有的主机都具有“IP地址”。






**MAC地址与IP地址**


MAC地址（Media Access Control Address），直译为媒体访问控制地址，也称为局域网地址（LAN Address），以太网地址（Ethernet Address）或物理地址（Physical Address），它是一个用来确认网上设备位置的地址。在OSI模型中，第三层网络层负责IP地址，第二层数据链接层则负责MAC地址。MAC地址用于在网络中唯一标示一个网卡，一台设备若有一或多个网卡，则每个网卡都需要并会有一个唯一的MAC地址。


局域网采用了用MAC地址来标识具体用户的方法。具体实现：在交换机内部通过“表”的方式把MAC地址和IP地址一一对应，也就是所说的IP、MAC绑定。

具体的通信方式：接收过程，当有发给本地局域网内一台主机的数据包时，交换机接收下来，然后把数据包中的IP地址按照“表”中的对应关系映射成MAC地址，转发到对应的MAC地址的主机上，这样一来，即使某台主机盗用了这个IP地址，但由于他没有这个MAC地址，因此也不会收到数据包。

只有MAC地址也能够传输数据，前提是处于同一个局域网内，进行跨网络间的通信则需要IP地址与MAC地址








**IP分类：**

32位的IP地址被分成了以下下五类，又大大的减少了IP地址数量。A、B、C是有网络号和主机号组成的，使用于不同大小的网络规模。这样是为了区别是不是在同一个局域网内。



全0和全1的地址都保留不用

在IP地址3种主要类型里，各保留了3个区域作为私有地址，其地址范围如下：

A类地址：10.0.0.0～10.255.255.255

B类地址：172.16.0.0～172.31.255.255

C类地址：192.168.0.0～192.168.255.255

127.x.x.x段地址空间是被保留的回环地址（不会被发送到网络上）。也是本机地址，等效于localhost或本机IP。一般用于测试使用。

**子网掩码：**

子网掩码(subnet mask)又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩，它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网，以及哪些位标识的是主机的位掩码。

子网掩码不能单独存在，它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用，就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。


子网掩码是一个32位地址，用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识，并说明该IP地址是在局域网上，还是在远程网上。

子网掩码与IP地址按位与可得网络号

可以这么简单的理解：A主机要与B主机通信，A和B各自的IP地址与A主机的子网掩码进行And与运算，看得出的结果：

1、结果如果相同，则说明这两台主机是处于同一个网段，这样A可以通过ARP广播发现B的MAC地址，B也可以发现A的MAC地址来实现正常通信。

2、如果结果不同，ARP广播会在本地网关终结，这时候A会把发给B的数据包先发给本地网关，网关再根据B主机的IP地址来查询路由表，再将数据包继续传递转发，最终送达到目的地B。



**广播地址：**

在使用TCP/IP 协议的网络中，主机标识段host ID 为全1 的IP 地址为广播地址，广播的分组传送给host ID段所涉及的所有计算机。例如，对于10.1.1.0 （255.255.255.0 ）网段，其广播地址为10.1.1.255 （255 即为2 进制的11111111 ），当发出一个目的地址为10.1.1.255 的分组（封包）时，它将被分发给该网段上的所有计算机。

1. **TCP协议 （Transmission Control Protocol）：**

**TCP和UDP：**

TCP和UDP都是传输层的协议，基于IP协议，区别如下：

UDP（User Datagram Protocol用户数据报协议）：

1. 无连接
2. 尽最大努力交付
3. 单个数据报
4. 会丢包
5. 会乱序
6. 开销小

TCP（Transmission Control Protocol传输控制协议）：


1. 面向连接
2. 可靠传输
3. 面向字节流
4. 有序传输
5. 开销大

TCP用于实现可靠传输的情况，对网络拥堵有较高的要求的情况

UDP用于高速传输和实时性较高的场合（如即时通信，网络游戏等），出现丢包，会出现短暂的卡顿


**TCP报文数据格式：**

TCP数据封装在一个IP数据报中：



下图是TCP报文数据格式。TCP首部如果不计选项和填充字段，它通常是20个字节。







**TCP协议的三次握手和四次挥手：**

TCP提供可靠的、面向连接的数据传输服务。使用TCP通信之前，需要进行“三次握手”建立连接，通信结束后还要使用“四次挥手”断开连接。

三次握手过程：





为什么需要三次握手？

首先我们要知道信道是不可靠的，但是我们要建立可靠的连接发送可靠的数据，也就是数据传输是需要可靠的。在这个时候三次握手是一个理论上的最小值，并不是说是tcp协议要求的，而是为了满足在不可靠的信道上传输可靠的数据所要求的。三次握手的目的是“为了防止已经失效的连接请求报文段突然又传到服务端，因而产生错误”。